안내판 시방서

시 방 서

1. 적용범위

이 규격은 공원, 건물, 시설 등의 조성내용, 전반적인 설명 및 위치안내에 관한 제작설치에대하여 규정한다.

2. 규격 및 적용자료

시안은 현장여건과 시인성,미관성을 고려하여 담당자 또는 관리자와 협의 과정을 거처 제작한다.

3. 재료

안내판의 재료는 내구성, 유지관리성, 시공성, 미관성, 환경친화성 등 다양한 평가항목을 고려하여 수입원목(세콰이어 등)으로 제작하고 아크릴,포맥스, STS, STEEL은 부재료로 사용한다.

4. 형태

1) 입식안내판

원목 또는 스틸기둥을 이용해 내용판을 고정한 후 지면을 파고 레미탈 타설을하여 고정하는 안내판과 STEEL PLATE를 이용해 데크 및 콘크리트지면에 볼트를 이용해 고정하는 안내판이다. 보행자에게 방해가 되지 않고 시인성의 확보를 위해 기둥 높이조절이 가능하다.

5. 제조 및 가공

5-1. 크기와 구조 등 표지시설의 형태를 구체화하고 기획한 내용을 충실히 전달할 수 있도록설치될 안내판을 일러스트로 디자인한다.

5-2. 안내판의 문자는 현대적이며, 간결하고 시인도가 높은 기능적인 서체를 사용하고, 그림은 표현하고자 하는 내용을 정확하고, 간결하게 디자인한다.

5-3. 안내판은 sandblasting 기법과 실사 출력한 부착물로 표현된다.

5-4. 원목을 디자인된 크기에 맞도록 절단한 후 전동사포로 표면을 가공한다.

5-5. 가공된 원목표면(제목판)에 표현하고자 하는 내용을 디자인한 필름지를 접착시킨다.

5-6. 음각으로 처리될 부분의 필름지만 떼어낸 후 모래를 고압으로 분사하여 마치 조각한듯이 파내는 sandblasting기법을 이용한다.

<sandblasting>

나무표면에 고압에 견딜 수 있는 필름지를 부착한 후 음각으로 처리될 부분의 필름지만 떼어낸 후 모래를 고압으로 분사하여 조각한 듯이 파내는 방법으로, 특히 나무에 사용하게 되면 비교적 경질의 나이테는 깎여지지 않게 되어 나무의 결이 자연스럽게 살아나 입체적인 표현이 가능하며, 그림과 글자 모두 조각이 가능하다.

5-7. sandblasting한 나무의 음각부분에 나무의 보호 및 표현을 고려하여 디자인된 색깔의오일스텐을 칠한다.

5-8_1. 음각부분에 칠한 오일스텐이 완전히 마른 후 남아있는 필름지를 떼어내고 양각부분의글자 및 그림부분에 디자인된 컬러로 색칠한다.

5-8_2. 양각부분의 컬러가 완전히 마른 후 나머지 양각부분에 나무의 보호를 위하여 지정된오일스텐을 칠한 후 디자인된 이미지로 출력한 실사 출력물(본문 내용판)을 아크릴(포맥스, STS)위에 부착한 후 나무판과 조립하여 종합안내판을 완성한다.

5-9. 기초는 원목을 지면에 심어 고정하는 방법과 STEEL BRACKET을 이용하여 지면에 고정하는 2가지 방법을 현장의 여건에 따라 선택 시공하게 된다.

6. 마감 처리

6-1. 완성된 종합안내판을 지면에 설치할 수 있도록 안내판 양쪽에 사각 또는 원형기둥을 조립한다.

6-2. 사각기둥에도 디자인된 색깔의 오일스텐으로 표면처리를 한다.

7. 설치

보행자 등의 흐름에 지장을 주어서는 안되며 사인성 확보에 장애물이 없는 곳에 주변시설과의 미관성을 고려하여 설치하여야 한다.

콘크리트지면에 설치시 셋트앵커볼트 사용을 원칙으로 하고 토사에 설치시 300×300×H500㎜ 이상 터파기후 몰탈을 부어 기둥과 일체가 되도록 시공하도록 한다. 남은 토사는 되메우기 하며, 조립한 종합안내판을 안전하게 지지할 수 있도록 한다.

제조사	(주)도시와숲
연락처	1688-5332
주소	서울시 강남구 밤고개로1길 10, 현대벤처빌 1222호