스텐라벨 시방서

시	방	서

1. 적용범위

이 규격은 수목설명 안내 제작설치에 대하여 규정 한다.

2. 규격 및 적용자료

규격 및 시안은 현장여건과 시인성,미관성을 고려하여 담당자 또는 관리자와 협의 과정을 거처 제작한다.

3. 분류

안내판의 분류는 부착방법에 따라 다음과 같이 구분한다.

1) 안내판 걸이형

안내판을 스프링과 조립한 후 나무에 부착하여 설치하는 안내판

2) 안내판 지주형

안내판을 지주와 조립하여 지면에 설치하는 안내판

4. 재료

안내판의 재료는 내구성, 유지관리성, 시공성, 미관성, 환경친화성 등 다양한 평가항목 고려하여 스텐, STS 스프링, 스텐지주대를 사용한다.

5. 형태

1) 걸이형 안내판

안내판 뒷면에 스프링 고리를 조립한 후 고리에 스프링을 체결하여 나무에 설치하는 형태로보행자 등의 흐름에 방해가 되지 않으며 시인성의 확보를 위해 기둥 높이 조절이 가능하다.

2) 지주형 안내판

안내판 앞면에 볼트로 고정하여 지대를 조립한 후 적당한 위치의 지면에 땅을 판 후 안내판을 배치하여, 흙을 덮어 설치한 후 움직이지 않도록 고정한다. 기둥 높이를 조절하여 시인성 확보 및 보행자 등의 흐름을 방해 하지 않도록 한다.

6. 제조 및 가공

6-1. 크기와 구조 등 표지시설의 형태를 구체화하고 기획한 내용을 충실히 전달할 수 있도록 설치될 안내판을 일러스트로 디자인한다.

6-2. 안내판의 문자는 현대적이며, 간결하고 시인도가 높은 기능적인 서체를 사용하고, 그림은 표현하고자 하는 내용을 정확하고, 간결하게 디자인한다.

6-3. 안내판은 글자와 그림으로 표현되며, 스텐판 부식 가공을 이용한다.

6-4. 녹이나 부식이 되지 않는 스텐 재질을 사용한 제품으로, 레탄도장으로 표한한다.

6-5. 제작된 스텐판은 볼트로 고정을 한다.

7. 설치

보행자 등의 흐름에 지장을 주어서는 안되며 시인성 확보에 장애물이 없는 곳에 주변시설과조화롭게 설치 하여야 한다.

7-1. 걸이형 안내판

a. 조립한 안내판을 나무에 걸 수 있도록 스프링 고리에 스프링을 체결한다.

b. 체결된 스프링으로 나무를 감싼다.

c. 나무를 감싼 스프링 양끝을 결합하고 시계 반대방향으로 돌려 스프링을 연결한다.

7-2. 지주형 안내판

a. 조립한 안내판을 지지대와 조립한다.

b. 지지대에 뽑힘방지 철물을 조립한다.

c. 조립한 안내판을 적당한 위치에 땅을 판 후 설치한다.

제조사	(주)도시와숲
연락처	1688-5332
주소	서울시 강남구 밤고개로1길 10, 현대벤처빌 1222호