알루미늄라벨

시	방	서

시	방	서

1. 적용범위

이 규격은 수목설명 안내 제작설치에 대하여 규정한다.

2. 규격 및 적용자료

규격 및 시안은 현장여건과 시인성, 미관성을 고려하여 담당자 또는 관리자와 협의 과정을

거처 제작한다.

3. 분류

안내판의 분류는 부착방법에 따라 다음과 같이 구분한다.

1) 안내판 걸이형

안내판을 스프링과 조립한 후 나무에 부착하여 설치하는 안내판

2) 안내판 지주형

안내판을 지주와 조립하여 지면에 설치하는 안내판

4. 재료

안내판의 재료는 내구성, 유지관리성, 시공성, 미관성, 환경친화성 등 다양한 평가항목 고려하여 아노다이징 알루미늄, STS 스프링, 아노다이징 알루미늄 지주대를 사용한다.

5. 형태

1) 걸이식 안내판

안내판 뒷면에 스프링 고리를 조립한 후 스프링 고리에 스프링을 체결하여 나무에 설치한다. 안내판의 앞판을 설치하여 움직이지 않도록 무드볼트로 앞판을 고정한다.

보행자 등의 흐름에 방해가 되지 않으며 시인성의 확보를 위해 높이 조절이 가능하다.

2) 지주식 안내판

안내판 뒷면에 지지대를 조립한 후 적당한 위치의 지면에 땅을 판다.

안내판을 땅을 판위치에 흙을 덮어 설치한 후 앞판을 설치하여 움직이지 않도록 무드볼트로 앞판을 고정한다. 보행자 등의 흐름에 방해가 되지 않으며 시인성의 확보를 위해 기둥 높이 조절이 가능하다.

6. 제조 및 가공

6-1. 크기와 구조 등 표지시설의 형태를 구체화하고 기획한 내용을 충실히 전달할 수 있도록 설치될 안내판을 일러스트로 디자인한다.

6-2. 안내판의 문자는 현대적이며, 간결하고 시인도가 높은 기능적인 서체를 사용하고, 그림은 표현하고자 하는 내용을 정확하고, 간결하게 디자인한다.

6-3. 안내판은 글자와 그림으로 표현되며, 아노다이징 기법과 레이저 가공을 이용한다.

6-4. 알루미늄을 디자인된 크기에 맞도록 절단한 후 아노다이징기법으로 도장한다.

6-5. 도장된 알루미늄 표면을 디자인된 내용에 따라 레이저로 가공한다. 디자인에 따라 부분적으로 아크릴, 포맥스, STS위 실사출력 부착하여 완성한다.

7. 설치

보행자 등의 흐름에 지장을 주어서는 안되며 시인성 확보에 장애물이 없는 곳에 주변시설과조화롭게 설치 하여야 한다.

7-1. 걸이형 안내판

a. 조립한 안내판을 나무에 걸 수 있도록 스프링 고리에 스프링을 체결한다.

b. 체결된 스프링으로 나무를 감싼다.

c. 나무를 감싼 스프링 양끝을 결합하고 시계 반대방향으로 돌려 스프링을 연결한다.

7-2. 지주형 안내판

a.조립한 안내판을 지지대와 조립한다.

b.지지대에 뽑힘방지 철물을 조립한다.

c.조립한 안내판을 적당한 위치에 땅을 판 후 설치한다.

제조사	(주)도시와숲
연락처	1688-5332
주소	서울시 강남구 밤고개로1길 10, 현대벤처빌 1222호