우드라벨 시방서

시  방  서

1. 적용범위

이 규격은 수목설명 안내제작 설치에 대하여 규정한다.

2. 규격 및 적용자료

규격 및 시안은 현장여건과 시인성,미관성을 고려하여 담당자 또는 관리자와 협의 과정을 거처 제작한다.

3. 분류

안내판의 분류는 부착방법에 따라 다음과 같이 구분한다.

1) 안내판 걸이형

안내판을 스프링과 조립한 후 나무에 부착하여 설치하는 안내판

2) 안내판 지주형

안내판을 지지대와 조립한 후 지면에 설치하는 안내판

4. 재료

안내판의 재료는 내구성, 유지관리성, 시공성, 미관성, 환경친화성 등 다양한 평가 항목을 고려하여 수입원목(세콰이어목 등) 및 STS 스프링, 스프링 고리를 사용한다.

디자인에 따라 아크릴, 포맥스, STS도 사용할 수 있다.

5. 형태

1) 걸이식 안내판

안내판 뒷면에 스프링 고리를 조립한 후 스프링 고리에 스프링을 체결하여 나무에 설치하는 형태로 보행자 등의 흐름에 방해 되지 않으며 시인성의 확보를 위해 기둥 높이 조절이 가능하다.

2) 지주형 안내판

안내판을 지면에 설치되는 지지대와 조립을 한다. 지면에 일정 깊이로 땅을 판 후 안내판 설치 후 땅을 다져 안내판이 뽑히지 않도록 땅을 고르면 설치가 끝난다.

보행자 등의 흐름에 방해가 되지 않는 위치에 설치하며 높이는 지지대를 땅에 묻는 깊이에 따라 높낮이 조절이 가능하다.

6. 제조 및 가공

6-1. 크기와 구조 등 표지시설의 형태를 구체화하고 기획한 내용을 충실히 전달할 수 있도록 설치될 안내판을 일러스트로 디자인한다.

6-2. 안내판의 문자는 현대적이며 간결하고 시인도가 높은 기능적인 서체를 사용하고, 그림은 표현하고자 하는 내용을 정확하고, 간결하게 디자인한다.

6-3. 안내판은 양각과 음각의 글자와 그림으로 표현되며, sandblasting 기법을 이용한다.

6-4. 원목을 디자인된 크기에 맞도록 절단한 후 전동사포로 표면을 가공한다.

6-5. 가공된 원목표면에 표현하고자 하는 내용을 디자인한 필름지를 접착시킨다.

6-6. 음각으로 처리될 부분의 필름지만 떼어낸 후 모래를 고압으로 분사하여 마치 조각한 듯이 파내는 sandblasting기법을 이용한다.

<sandblasting>

나무표면에 고압에 견딜 수 있는 필름지를 부착한 후 음각으로 처리될 부분의 필름지만 떼어낸 후 모래를 고압으로 분사하여 조각한 듯이 파내는 방법으로, 특히 나무에 사용하게 되면 비교적 경질의 나이테는 깎여지지 않게 되어 나무의 결이 자연스럽게 살아나 입체적인 표현이 가능하며, 그림과 글자 모두 조각이 가능하다.

6-7. sandblasting한 나무의 음각부분에 나무의 보호 및 표현을 고려하여 디자인된 색깔의오일스텐을 칠한다.

6-8. 음각부분에 칠한 오일스텐이 완전히 마른 후 남아있는 필름지를 떼어내고 양각부분의글자 및 그림부분에 디자인된 컬러로 색칠을 한다.

6-9. 양각부분의 컬러가 완전히 마른 후 나머지 양각부분에 나무의 보호를 위하여 지정된 오일스텐을 칠하여 안내판을 완성한다. 디자인에 따라 부분적으로 실사출력물을 아크릴, 포맥스, STS 위에 부착하여 완성한다.

6-10. 스프링 고리 및 스프링은 디자인된 규격에 따라 사용한다.

7. 마감 처리

7-1. 완성된 걸이형 안내판에 스프링을 체결할 수 있도록 뒷면에 스프링 고리를 조립하고 수목에 스프링을 걸어 설치한다.

7-2. 완성된 지주형 안내판에 지지대를 조립하여 안내판이 잘 보이는 위치에 설치한다.

8. 설치

보행자 등의 흐름에 지장을 주어서는 안되며 시인성 확보에 장애물이 없는 곳에 주변시설과

조화롭게 설치하여야 한다.

8-1. 걸이형 안내판

a. 조립한 안내판을 나무에 걸 수 있도록 스프링 고리에 스프링을 체결한다.

b. 체결된 스프링으로 나무를 감싼다.

c. 나무를 감싼 스프링 양 끝을 결합하고 시계 반대 방향으로 돌려 스프링을 연결한다.

8-2. 지주형 안내판

a. 조립한 안내판을 적당한 위치의 지면에 땅을 판다.

b. 땅을 판 지면에 안내판의 높이를 정하고 흙을 덮는다.

c. 안내판이 설치된 지면을 다져 안내판이 뽑히지 않도록 한다.

제조사	(주)도시와숲
연락처	1688-5332
주소	서울시 강남구 밤고개로1길 10, 현대벤처빌 1222호