우드라벨 시방서

시  방  서(우드라벨)

1. 적용범위

이 규격은 수목설명 안내 제작설치에 대하여 규정 한다.

2. 규격 및 적용자료

규격 및 시안은 현장여건과 시인성,미관성을 고려하여 담당자 또는 관리자와 협의 과정을

거처 제작한다.

3. 분류

안내판의 분류는 부착방법에 따라 다음과 같이 구분한다.

1) 안내판 걸이형

안내판을 스프링과 조립한 후 나무에 부착하여 설치하는 안내판

2) 안내판 지주형

안내판을 지지대와 조립한 후 지면에 설치하는 안내판

4. 재료

안내판의 재료는 내구성, 유지관리성, 시공성, 미관성, 환경친화성 등 다양한 평가항목

고려하여 수입원목(세콰이어목 등) 및 STS 스프링, 스프링 고리를 사용한다.

디자인에 따라 아크릴, 포맥스, STS도 사용할 수 있다.

5. 형태

1) 걸이식 안내판

안내판 뒷면에 스프링 고리를 조립한 후 스프링 고리에 스프링을 체결하여 나무에 설

치하는 형태로 보행자 등의 흐름에 방해가 되지 않으며 시인성의 확보를 위해 기둥 높

이 조절이 가능하다.

2) 지주형 안내판

안내판과 지면에 설치되는 지지대와 조립을 한다. 지면에 일정 깊이로 땅을 판 후

안내판 설치후 땅을 다져 안내판이 뽑히지 않도록 땅을 고르면 설치가 끝난다.

보행자 등의 흐름에 방해가 되지 않는 위치헤 설치하며 높이는 지지대를 땅에 묻는

깊이에 따라 높낮이가 조절이 가능하다.

6. 제조 및 가공

6-1. 크기와 구조 등 표지시설의 형태를 구체화하고 기획한 내용을 충실히 전달할 수

있도록 설치될 안내판을 일러스트로 디자인한다.

6-2. 안내판의 문자는 현대적이며, 간결하고 시인도가 높은 기능적인 서체를 사용하고,         그림은 표현하고자 하는 내용을 정확하고, 간결하게 디자인한다.

6-3. 안내판은 양각과 음각의 글자와 그림으로 표현되며, sandblasting 기법을 이용한다.   6-4. 원목을 디자인된 크기에 맞도록 절단한 후 전동사포로 표면을 가공한다.

6-5. 가공된 원목표면에 표현하고자 하는 내용을 디자인한 필름지를 접착시킨다.

6-6. 음각으로 처리될 부분의 필름지만 떼어낸 후 모래를 고압으로 분사하여 마치

조각한 듯이 파내는 sandblasting기법을 이용한다.

(※ sandblasting : 나무표면에 고압에 견딜 수 있는 필름지를 부착한 후 음각으로 처리될    부분의 필름지만 떼어낸 후 모래를 고압으로 분사하여 조각한 듯이 파내는 방법으로, 특히    나무에 사용하게 되면 비교적 경질의 나이테는 깎여지지 않게 되어 나무의 결이 자연스럽    게 살아나 입체적인 표현이 가능하며, 그림과 글자 모두 조각이 가능하다.)

6-7. sandblasting한 나무의 음각부분에 나무의 보호 및 표현을 고려하여 디자인된 색깔의     오일스텐을 칠한다.

6-8. 음각부분에 칠한 오일스텐이 완전히 마른 후 남아있는 필름지를 떼어내고 양각부분의      글자 및 그림부분에 디자인된 컬러로 색칠을 한다.

6-9. 양각부분의 컬러가 완전히 마른 후 나머지 양각부분에 나무의 보호를 위하여 지정된     오일스텐을 칠하여 안내판을 완성한다.

디자인에 따라 부분적으로 아크릴, 포맥스, STS위 실사출력 부착하여 완성한다.

6-10. 스프링 고리 및 스프링은 디자인된 규격에 따라 사용한다.

7. 마감 처리

7-1. 완성된 걸이형 안내판에 스프링을 체결할 수 있도록 뒷면에 스프링 고리를 조립하고

수목에 스프링을 걸어 설치를 한다.

7-2. 완성된 지주형 안내판에 지지대를 조립하여 안내판이 잘 보이는 위치에 설치한다.

8. 설치

보행자 등의 흐름에 지장을 주어서는 안되며 시인성 확보에 장애물이 없는 곳에 주변시설과

조화롭게 설치하여야 한다.

8-1.걸이형 안내판

a. 조립한 안내판을 나무에 걸 수 있도록 스프링 고리에 스프링을 체결한다.

b. 체결된 스프링으로 나무를 감싼다.

c. 나무를 감싼 스프링 양끝을 결합하고 시계 반대방향으로 돌려 스프링을 연결한다.

8-2.지주형 안내판

a.조립한 안내판을 적당한 위치의 지면에 땅을 판다.

b.땅을 판 지면에 안내판의 높이를 정하고 흙을 덮는다.

c.안내판이 설치된 지면을 다져 안내판이 뽑히지 않도록 한다.

제조사	(주)도시와숲
연락처	1688-5332
주소	서울시 강남구 밤고개로1길 10, 현대벤처빌 1222호