사설안내판 시방서

시 방 서

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

○ 사설안내판

주요 공공시설물 또는 고용시설, 관광, 휴양시설 등 관리 주체가 당해 시설물을 안내하기 위해 도로관리청에 요구하여 도로구역 내 설치하는 안내표지판을 말한다. 본 안내표지판은 보행 가로를 통행하는 보행자를 위한 안내표지이다.

2. 적용자료 및 문서

서울특별시 사설안내표지 표준디자인매뉴얼

3. 필요조건

안내판의 재료는 내구성, 유지관리성, 시공성, 미관성, 환경친화성 등 다양한 평가 항목을 고려하여 사용한다.

4. 제조 및 가공

가. 안내판은 디자인서울 가이드라인을 바탕으로 실질적이고 구체적인 적용 방법에 대한 디자인 원칙 및 세부 기준을 수립하여 통일성과 일관성이 있는 경관 구현을 목적으로 한다.

나. 안내판 지주식기둥 스텐파이프, 표지는 알루미늄판(6061 T6) 및 압출재(6063 T5)에 의한 재료, 기계적 성질, 겉모양, 치수, 무게 및 허용지 등의 검사를 필한 규격품 사용을 원칙으로 한다.

다. 안내판 제작은 알루미늄 분체도장, 레이저컷팅 후 불소수지도장을 하며, 내용판은 3M반사시트를 붙인다.

라. 색채는 주변 시설물과 조화를 이룰 수 있는 저채도 색채(서울색 : SC1995)를 정하고 표지면과 고정철물에 적용한다. (유사색은 Pantone 4C반광)

마. 설치가 필요한 장소에 연계가능한 지주가 없을 경우 게시높이는 노면으로부터 표지면 하한으로 한다.

바. 안내표지판 표기방법

[800㎜×170㎜×6T]

5. 마감 처리

5-1. 외관은 견고하고 휨·뒤틀림 없도록 제작하여야 하며, 구조상 튼튼하게 제작하여야 한다.

5-2. 재료절단은 반드시 SHEARING CUT를 원칙으로 절단면이 일직선으로 깨끗이 절단되어야 한다.

5-3. 다듬질은 양호하고 접합부분의 어긋남 등 현저한 결점이 없어야 한다.

5-4. 도장면으로 보이는 부분은 광택, 색조가 균일하고 도장 얼룩 및 흘러내림 등이 없어야 한다.

5-5. 절단, 천공, 보강, 고정물 등의 제작가공은 공장에서 가공하여야하며 현장에서는 설치를 위한 ANCHORING, SCREWING 작업에 국한하고 가능한 공장에서 제작하여야 한다.

5-6. 반사지 부착에 있어 표면의 기포가 생겨서는 안되며 완성품의 품질관리를 위하여 낱개로 포장하여야 한다.

5-7. 용접 및 접합으로 인한 부분은 반드시 그 부분을 깨끗이 그라인딩하여 소재와 동일한 방법으로 표면가공처리 하여야 한다.

5-8. 조립 후 프레임 외관의 마감을 손상시키거나 긁힘이 없도록 하여야 한다.

6. 설치

6-1. 기초공사전 기존 건물의 훼손 및 안전에 최대 중점을 두어야 한다.

6-2. 기초 보강용앵커 및 강판은 잘 부착하여 흔들림이 없도록 고정시키고 수평·수직을 맞추어 견고하게 시공한다.

6-3. 건물 마감재를 손상되지 않게 조립해야 한다.

6-4. 지면에 설치시는 앵커볼트 사용을 원칙으로 한다.

7. 기타사항

가. 안내판의 제품, 표기방법 및 규격은 추후 감독관과 협의하여 시행한다.

나. 설치완료 후 주변 현장정리·정돈을 하여야 하고 자연훼손 및 미관을 해치지 않도록 한다.

제조사	(주)도시와숲
연락처	1688-5332
주소	서울시 강남구 밤고개로1길 10, 현대벤처빌 1222호