스마트안내판 시방서

시	방	서 (스마트안내)

1. 적용범위

이 규격은 공원, 건물, 시설 등의 조성내용, 전반적인 설명 및 위치안내에 관한 제작설치에 대하여 규정한다.

2. 규격 및 적용자료

시안은 현장여건과 시인성, 미관성을 고려하여 담당자 또는 관리자와 협의과정을 거쳐 제작한다.

3. 분류

안내판의 분류는 부착방법에 따라 다음과 같이 구분한다.

1) 스마트 안내판（부착형)

STL재질로 캡을 제작 후 분체도장하며, 부가기능의 NFC태그를 부착한다. 기존의 안내판에 부착하거나 장소가 협소한 경우 대체 설치 가능하다.

2) 스마트 안내판（입식형)

원목기둥에 STL 재질로 캡을 제작 후 분체도장하며, 부가기능의 NFC태그를 부착한다. 보행자에게 방해가 되지 않고 시인성의 확보를 위해 기둥 높이 조절이 가능하다.

4. 재료

안내판의 재료는 내구성, 유지관리성, 시공성, 미관성, 환경친화성 등 다양한 평가항목 고려하여 수입원목(적삼목 외) 및 STS스프링, 스프링 고리를 사용한다.

디자인에 따라 아크릴, 포맥스, STS도 사용할 수 있다.

5. 제조 및 가공

5-1. 크기와 구조 등 표지시설의 형태를 구체화하고 기획한 내용을 충실히 전달할 수 있도록 설치될 안내판을 일러스트로 디자인한다.

5-2. 안내시안의 문자는 현대적이며, 간결하고 시인도가 높은 기능적인 서체를 사용하고, 그림은 표현하고자 하는 내용을 정확하고 간결하게 디자인한다.

5-3. 원목을 디자인된 크기에 맞도록 절단한 후 sandblasting기법과 실사출력한 부착물로 표현된다.

5-4. 음각으로 처리될 부분의 필름지만 떼어낸 후 모래를 고압으로 분사하여 마치 조각한 듯이파내는 sandblasting기법을 이용하고, 나무의 보호 및 표현을 고려하여 오일스텐을 칠한다.

5-5. 상부에 STL재질로 캡을 제작 분체도장을 한다. NFC태그, 포맥스, PC판을 이용하여 조립 마감 후 피스와 무드볼트로 고정하여 안내판을 완성한다.

5-6. 기초는 원목을 지면에 터파기후 레미탈을 타설하여 고정하는 방법과 STEEL BRACKET를이용하여 앙카볼트로 지면에 고정하는 방법을 현장의 여건에 따라 선택 시공하게 된다.

5-7. 부착형 안내판은 STL재질로 캡을 제작, 분체도장을 하고, NFC태그를 장착, 포맥스와

PC판을 이용하여 조립 마감 후 기존의 안내판의 설치된 곳에 피스로 고정하여 안내판을

완성한다.

6. 기능

NFC(Near Field Communication)는 전자태그의 하나로 주파수 대역을 사용하는 비접촉식 근거리 무선통신 모듈로 가까운 거리에서 단말기간 데이터를 전송하는 기술이다. 스마트폰을 이용하여 안내판을 터치하면 사진, 지도, 음성, 동영상, SNS 관련 홈페이지 연결 및 위급상황시 재난신고 등 다양한 컨텐츠를 스마트폰으로 확인하여 볼 수 있다. 별도의 전기시설이나 어플리케이션 없이 구동되며, 한 번의 터치로 다양한 정보 제공이 모바일로 손쉽고 빠르게 전달한다.

7. 설치

7-1. 설치 시 모바일 웹은 기본 콘텐츠로 구성되고 제작·납품하는 것을 기본으로 한다. 보행자 등의 흐름에 지장을 주어서는 안되며, 시인성 확보에 장애물이 없는 곳에 주변 시설과의 미관성을 고려하여 설치하여야 한다.

7-2. 조립한 종합안내판을 안전하게 지지할 수 있도록 하고, 콘크리트 지면에 설치시는 셋트앵커볼트 사용을 원칙으로 한다. 토사에 설치시는 300×300×H500㎜이상 터파기후 몰탈을 부어넣어기둥과 일체가 되도록 시공하며, 남은 토사는 되메우기 한다.

제조사	(주)도시와숲
연락처	1688-5332
주소	서울시 강남구 밤고개로1길 10, 현대벤처빌 1222호